|  |
| --- |
| **Разделы пожарной сигнализации.** |

**1-12 разделы С2000-БКИ содержат пожарные зоны:**

1-3      1й этаж

4-6      2й этаж

7-9      3й этаж

10-12  4й этаж

**13-16 разделы С2000-БКИ предназначены для дистанционного ручного управления исполнительными устройствами СПЗ и отображения состояний:**

13 — световые табло управления эвакуацией «Выход»

14 — звуковое оповещение

15 — отключение вентиляции

16 — сигналы на ПЦН

Цвета состояний исполнительных устройств:

зеленый — исходное

красный — рабочее

желтый — неисправность